

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 211 Sayfa No: 1/2

**İSKELE GÜVENLİĞİ**

**Kaynak:** [**http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Scaffold%20Safety.htm**](http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Scaffold%20Safety.htm)

Hepimiz bir yada daha fazla işçinin iskele kazalarında yaralandığını yada öldüğünü duymuşuzdur. Tasarım hatası ya da uygunsuz imalat sebeplerden olsa da, bir çok olayda iskele kazalarının uygunsuz bakım ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklandığı görülür. Aşağıda tanımlanan basit kontrol yöntemleri ile iskelenizin güvenliğini ve kendi güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

* İskelenizi günlük olarak kullanım öncesinde kontrol ediniz; parmaklıklar, bağlantı noktaları, klemensler, ayaklıklar, çalışma platformu, kuşaklar.
* Çalışma platformunun sağlam, etrafının çevrili ve güvenli olmasını sağlayınız.
* İskele üzerinde malzeme stoklamayınız, gün sonunda kullanılan tüm malzemeleri toparlayınız.
* Hiçbir zaman iskeleyi aşırı yüklemeyiniz. Kullanmadığınız malzemeleri yere indiriniz.
* Fırtınalı ya da çok rüzgarlı havalarda iskele üzerinde çalışmayınız, iskele üzerindeki buzu karı mutlaka temizleyiniz. Tahtaların kaymasını engellemek için ıslak kum kullanabilirsiniz.
* İskeleleri koruyunuz, iskele malzemelerinin üzerinden araçla geçmeyiniz, yere bağlantı noktalarına çarpmayınız.
* Çalışma alanı ve iskele etrafını temiz tutunuz, kullanılmayan malzemeler, tehlikeli kimyasallar, çöpler düşmenize sebep olabilir.



**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 211 Sayfa No: 2/2

**SCAFFOLD SAFETY**

**Kaynak:** [**http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Scaffold%20Safety.htm**](http://www.toolboxtopics.com/Contributed/construction/Scaffold%20Safety.htm)

We’ve all hear about scaffolding accidents where one or more workers have been injured or killed. Faulty design and inadequate construction are sometimes involved; but in most cases, scaffold accidents are caused by careless maintenance and improper use. Help keep your scaffolds safe for your safety by obser­ving these simple procedures:

Inspect scaffolds daily prior to use; particularly, guard rails, connectors, fastenings, footings, tie-ins, and bracing.

Keep platforms closely boarded, fenced, and securely fastened.

Don't stockpile materials on scaffolds; remove all materials and tools at the end of the day.

Never overload scaffolds. Pile materials over ledger and bearer points to minimize platform loading.

Don't work on scaffolds during storms or high winds, and clear platforms of all ice and snow before using. Sand wet planking to prevent slipping.

Protect scaffolds . . . don't bump or strike against scaffolds with vehicles or materials . . . control hoisted material from ground with taglines.

Keep platforms and area around scaffolds cleared of debris, un-needed equipment, material, and other hazards that will cause you to trip or fall.