

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 287 Sayfa No: 1/1

**PEHLİVAN KRİKO - MECHANICAL JACK**

1. KİŞİSEL GÜVENLİK
2. Kullanım öncesinde personel kişisel koruyucu ekipmanları olan baret, emniyet gözlüğü, eldiven ve emniyet ayakkabılarını giymiş olacaktır.
3. Krikonun kullanımı esnasında olası bir acil durum (Yükten kurtulma, boşa düşme vb. )için dikkatli olmalı, hiç bir şekilde yükün altına girilmiş şekilde kaldırma yapılmamalıdır.
4. Krikonun kullanılması esnasında boşta kalan el hiç bir suretle krikonun hareketli parçaları üzerine konulmamalı, hareketli parçalar tutulmamalıdır.
5. KULLANIM TALİMATLARI :
6. Kaldırılacak yüke uygulama yapılmadan önce krikonun tabanına takoz destek konulmalı, taban mutlaka düz ve sert bir zemine oturtulmalıdır.
7. Kaldırılacak yük ve kriko denge terazisine dikkat edilmelidir.
8. Uygulama yapılacak yere krikonun uygun kaldırma tutamakları sağlam şekilde oturtulmalıdır.
9. Kriko çalıştırılmadan önce kaldırma çarkının geri düşmesini önceliyici kilit dilinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.
10. Birden fazla kriko kullanılarak yapılan uygulamalarda kaldırma/indirme aşamalarının uyumlu olması gereklidir.
11. Uygulama esnasında anormal bir durum (denge terazisinin bozulması, kriko/krikolarda arıza meydana gelmesi vb.) durumlarda işlem derhal durdurulmalı ve gerekli emniyet tedbirleri alınarak kontrol yapılmalıdır.
12. Kriko kullanılmadığı zamanlarda üst bölümdeki kaldırma dişi aşağı pozisyonda olmalıdır.
13. Kriko tonajına uygun ağırlığa vurulmalıdır. Aşırı tonaj kullanılması kesinlikle yasaktır.
14. BAKIM, TEMİZLİK ve DEPOLAMA
15. Hareketli parçalar düzenli olarak yağlanmalıdır.
16. Her kullanım sonrasında hareketli parçalar (Çark dili, kaldırma kolu vb.) kontrol edilmeli, herhangi bir arıza ya da yıpranma durumunda kriko servisten çekilmeli ve tamire gönderilmelidir.
17. Kullanım sonrasında kriko üzerinde bulunan toprak, kum vb. Maddeler temizlenmelidir.
18. Kullanılmadığı zamanlarda kriko koruyucu malzeme ile sarılı şekilde depolanmalıdır.