

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 301 Sayfa No: 1/1

**KULE VİNÇ OPERASYONLARINDA EL İŞARETLERİ**

İndirme kaldırma operasyonlarında bir işaretçi ile kule vinç operatörü arasında kullanılacak el işaretleri aşağıdaki gibi olmalıdır :

**DUR KALDIR İNDİR**

 

Kol uzatılmış, avuç içi aşağıda, el aşağı yukarı yatay hareketli.

Sağ kol aşağı uzatılmış, parmak aşağı gösterecek şekilde, eli daire yaparak hareket ettir.

Sağ ön kol dik, parmak yukarı, eli ufak yatay dairelerde hareket ettir.

**MAKARAYI AÇ MAKARAYI SAR SALINIM**

 

Kol uzatılmış, bomun salınım yapacağı yönde işaret et.

İki yumruk da gövdenin önünde, başparmaklar birbirlerine doğru bakacak şekilde dur.

İki yumruk da gövdenin önünde, başparmaklar dışa doğru bakacak şekilde dur.

**HER ŞEYİ DURDUR**



Önünde ellerini bağdaştır.

**Yararlanılan Kaynak:**

Worksafe BC Toolbox Meetings- Hand signals for tower crane operations

<http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG08-01_hand_signals_for_tower_crane.pdf>