

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 302 Sayfa No: 1/1

 **VİNÇ OPERASYONLARINDA EL İŞARETLERİ**

Bir işaretçi ile vinç operatörü arasında kullanılacak el işaretleri aşağıdaki gibi olmalıdır :

 **DUR KALDIR İNDİR**

 

Sağ kol aşağı, parmak aşağı gösterecek şekilde, eli daire yaparak hareket ettir.

Sağ ön kol dik, parmak yukarı, eli ufak yatay dairelerde hareket ettir.

Kol uzatılmış, avuç içi aşağıda, el aşağı yukarı yatay hareketli.

 **BOMU KALDIR BOMU İNDİR BOMU KALDIR VE YÜKÜ İNDİR**

 

Sağ kol uzatılmış, başparmak yukarı, yük hareketi boyunca parmakları içeri ve dışarı esnet.

Sağ kol uzatılmış, parmaklar kapalı, başparmak yukarı ve sol kolunu hafif kırarak işaret parmağı aşağı göstererek elini döndür.

Sağ kol uzatılmış, parmaklar kapalı, başparmak aşağıyı göstersin.

Sağ kol uzatılmış, parmaklar kapalı, başparmak yukarıyı göstersin.

 **BOMU İNDİR VE YÜKÜ KALDIR BOMU AÇ BOMU KAPAT**

 

Sağ kol uzatılmış, parmaklar kapalı, başparmak aşağı ve sol kol dikey, işaret parmağı yukarı olacak şekilde eli döndür.

İki yumruk da gövdenin önünde, başparmaklar birbirlerine doğru bakacak şekilde dur.

İki yumruk da gövdenin önünde, başparmaklar dışa doğru bakacak şekilde dur.

Kol uzatılmış, başparmak aşağı, yük hareketi boyunca parmakları içeri ve dışarı esnet.

 **SALINIM YAVAŞ HAREKET ET HER ŞEYİ DURDUR**

   

İşaret vermek için tek elini kullan ve diğer elini bu elin önünde hareketsiz duracak şekilde işaret ver.(örnekte yavaşça kaldırma gösterilmiştir.)

Kol uzatılmış, bomun salınım yapacağı yönde işaret et.

Önünde ellerini bağdaştır.

**Yararlanılan Kaynak:** Worksafe BC Toolbox Meetings- Hand Signals for Hoist and Crane Operations

<http://www2.worksafebc.com/i/construction/Toolbox/pdfs/TG07-29_hand_signals_for_hoist_and_crane_operators.pdf>