

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 414 Sayfa No: 1/1

**SAHA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI**

 İnşaat sahalarında sık karşılaşılan kazaların birçoğunda araç kazalarını görmekteyiz. Sahada bu kazaların azaltılması için birtakım önlemlerin alınması gerekir.

Şantiye giriş ve çıkış güvenli bir şekilde yapılabilmesi için;

* Yayalara ve araçlara ait ayrı güzergahlar belirlenmeli. Bu yollar gerekli ikaz işaretleri ile belirtilmelidir. İkaz işaretlerinin zamanla gözükmeyecek derecede kirlenmesi sonrasında temizlenmesi ya da yenisi ile değiştirilmesi gerekir.
* Şantiye girişlerinde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak sahaya girilmeli ve şantiyede bulunulan süre içerisinde bu ekipmanlar çıkarılmamalıdır.
* Kaldırma operasyonları giriş ve çıkış noktaları ve güzergahları üzerinde yapılmamalıdır.
* Güzergah üzerinde kayma, takılma ve düşmeye neden olabilecek malzemeler, engeller kaldırılmalıdır.
* Çalışma alanındaki girişler her zaman açık ve temiz olmalıdır.
* Acil durumlar için giriş ve çıkış noktaları işaretlerle gösterilmeli ve tüm çalışanlar tarafından bilinmelidir.
* Belirtilen giriş ve çıkış güzergahları dışında **kestirme** yolları **kullanmayın.**
* Çalışma alanının yeterli aydınlatmaya sahip olduğundan emin olun.
* Yanıcı ve patlayıcı malzemeleri saha giriş ve çıkışlarında depolamayın. (Basınçlı gaz tüpleri, mazot varilleri vb.)
* Sahaya giriş yapacak her ziyaretçi, sahaya adımını atmadan önce ziyaretçi eğitimlerinden geçmelidir. Eğitimsiz sahaya çıkmaya çalışan ziyaretçilere izin verilmemelidir.
* Şantiyeye giriş ya da şantiyeden çıkış yapmaya çalışan Tır vb. araçları yönlendirecek bir işaretçi mutlaka bulunmalıdır.

****