

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 426 Sayfa No: 1/1

**KORKULUKLAR**

 İnşaat sahalarında düşmeler, ölümlerin veya ciddi yaralanmaların bir numaralı sebebidir.

Düşme tehlikesinin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda korkulukların yapılması uygundur.

Korkuluklarla ilgili olarak;

* 1,3 m'den yüksek; açık çatı ve kat kenarlarına, kalıplara, merdivenlere, iskelelere ve düşme tehlikesi olan diğer çalışma platformlarına KORKULUK yapılmalıdır.
* Korkuluk, üst korkuluk, orta korkuluk ve tekmelikten oluşur.
* Korkulukların dış tarafında çalışırken emniyet kemeri giyilmelidir ve düzgün, sağlam bir yere bağlanmalıdır.
* Emniyet kemerinizi korkuluklara bağlamayın. Korkuluklar bu iş için yapılmamıştır.
* Hasarlı veya eksik korkuluk gördüğünüzde derhal şefinize haber verin.
* Korkulukların her gün düzenli olarak kontrol edilmesi ve hasar görenlerinin tamir edilmesi gerekir.
* İskelelerde korkulukların takılamadığı durumlar olursa, emniyet kemeri ile çalışılmalıdır.
* İskelelerde çalışırken korkuluklarla beraber tekmeliklerin de monte edilmiş olduğundan emin olunmalıdır.

** **