

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 430 Sayfa No: 1/1

**DÜŞEN NESNELER**

Yüksekte yapılan çalışmalarda (çatı işleri, iskele montajı ve sökümü, kalıp-demir ve beton işleri, çelik montaj, yıkım-söküm işleri, saha temizliği, vs.) ve kaldırma operasyonlarında düşen nesnelerin çalışanlara ve şirket varlıklarına zarar verme tehlikesi vardır.

Malzemelerin düşmesini engellemek ve düşen nesnelerden korunmak için;

* Tehlikeli alan emniyet şeritleriyle veya korkuluklar ile çevrilmeli; gözcü tahsis edilerek diğer çalışanların bu alana giriş-çıkışı engellenmelidir.
* El aletleri ve malzemeler alet çantasında saklanmalı, gerekirse yüksekte yapılan çalışmalarda el aletleri bileğe bağlanmalıdır.
* Döşeme ve boşluk kenarları ile pencere denizlikleri, çalışma platformları ve parapetlerin üzerinde malzeme veya ekipman bırakılmamalıdır.
* Platformların, döşeme ve boşlukların kenarlarına en az 15 cm. yüksekliğinde tekmelik yerleştirilmelidir.
* Şaft veya diğer boşluklardan aşağı herhangi bir nesne veya çöp atılmamalıdır.
* Şaftlar, ara katlarda tamamıyla kapatılmalıdır.
* Yürüme yolları, çalışma sahası ve şantiye girişleri üzerinde olası çalışmalara karşı sundurmalar veya güvenlik ağları kullanılmalıdır.
* Düşen nesnelerden yaralanma riskini azaltabilmek için, kırmızı bölge olarak tanımlanan inşaat sahasında baret ve çelik burunlu iş ayakkabıları giyilmelidir.
* Kaldırma operasyonları yapılırken, kaldırılan yüklerin düşmesi riskine karşılık yüklerin altında durulmamalıdır.

