

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 433 Sayfa No: 1/1

**GEÇİCİ ISITICILAR**

Soğuk havalarda kullanılan ısıtıcılar, doğru şekilde kullanılmadığında, yanıklara, yangınlara, patlamalara, karbonmonoksit (CO) zehirlenmesine ve oksijen eksikliğine sebep olabilir.

**Isıtıcılar İçin Genel Kurallar ;**

* Herhangi bir ısıtıcıyı kullanmadan önce, kullanım kurallarını okuyun.
* Tüm bağlantıları, eğitimli ve yetkin birine yaptırın.
* Kullanım öncesi tüm bağlantıları kontrol edin.
* Isıtıcıları kullanmadan önce hasar kontrolü yapın. Bozuk olan ısıtıcıları kullanmayın.
* Sadece imalatçının tavsiye ettiği tipte yakıt kullanın.
* Seyyar ısıtıcıları devrilmelerini önlemek için düz, sağlam yüzeyler üzerine yerleştirin.
* Isıtıcıları hiç kimsenin kazara dokunmayacağı veya devirmeyeceği noktalara koyun.
* Isıtıcıları; yakıt, kumaş parçaları ve tahta gibi yanıcı malzemelerden en az 5 metre uzağa yerleştirin.
* Her ısıtıcının yanında bir yangın söndürücü tüp bulundurun.
* Paydos saatleri sırasında, çalışan ısıtıcıların yanında nöbetçi bulundurun.
* Isıtıcıları, yanıcı sıvılar veya basınçlı hava silindirlerinin bulunduğu kapalı alanlarda kullanmayın.
* Kapalı ve taze hava girişinin sınırlı olduğu alanlarda fansız ısıtıcı kullanmayın. Bunlar, oksijeni tüketirler ve ölümcül oranda karbon monoksit (CO) gazı açığa çıkarırlar.
* CO gazının açığa çıktığı bölgelerde gazın yoğunluğunun belirlenmesini (test edilmesini) ve yeterli havalandırma yapılmasını sağlayın.
* Elektrikli ısıtıcılarda sadece uygun topraklaması olan, 3 telli ve toprak bağlantı testinden geçmiş kablolar kullanın.
* Propan ısıtıcılarda, yakıt tüpü ısıtıcıdan en az 5 metre uzağa konmalıdır. Acil müdahale için, tüpün kontrol vanası ve ısıtıcı aynı odada olmalıdır.
* Asla zemin seviyesinin altında LPG kullanmayın. Propan gibi gazlar havadan daha ağır olduğundan ve bodrum katı gibi düşük noktalarda birikebilir.

****