

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 435 Sayfa No: 1/1

**YANICI VE PARLAYICI SIVILAR**

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar, belirli bir alev alma noktası bulunan maddelerdir.

Yanma ve parlama derecelerine göre :

**1. Derece Parlayıcı Sıvı,**

Örn: Benzin, benzol, etil asetat, butanon.

**2. Derece Parlayıcı Sıvı,**

Örn: Gazyağı, motorin, butanol, aseton, metil alkol, toluen, asetik anhidrit.

**3. Derece Yanıcı Sıvı,**

Örn: Katran, motor yağları.

**Yanıcı ve parlayıcı sıvılardan kaynaklanan tehlikelere karşı tedbirler alınmazsa ölümle sonuçlanabilecek kazalar olabilir.**

* Bu sıvılar, ateş kaynaklarından uzak tutulmalı, bu bölgelerde kesinlikle **SİGARA İÇİLMESİ YASAKLANMALIDIR.**
* Yanıcı ve parlayıcı sıvılar, kullanılmadan önce, tehlikeleri ve sağlık açısından taşıdıkları riskler konusunda amirinizden bilgi alın.
* Kullanacağınız kişisel korunma ekipmanının doğru oldugundan ve bakımını yaptığınızdan emin olun.
* Yanıcı ve parlayıcı maddeler, yutulma veya temas halinde, solunum organları ve cildi tahriş eder.
* Gözlerinizi, cildinizi ve kıyafetlerinizi, bu sıvılara temas ettirmeyin. **Koruyucu eldivenler ve gözlükler kullanın.**
* Bir yangın anında yanan yer veya kişinin üzerini hava ile teması kesecek herhangi birşeyle (palto, battaniye, v.b.) kapatın. **En kısa zamanda doktora haber verin.**
* Yanıcı ve parlayıcı maddeler, özel depolama alanlarında bulundurulmalıdır. **Depo sahasına işi olmayanların girişi yasaktır.**
* **Dolum ve boşaltma yapılan yerlerde, akan sıvıların su kaynaklarına veya kanalizasyona karışması engellenmelidir.**
* Yanıcı ve parlayıcı sıvıların kullanıldığı kap ve malzemeler, gelişi güzel atılmamalıdır. **Tehlikeli Atık Sahasında** toplanmalıdır.
* Yanıcı ve parlayıcı sıvıların depolama alanlarında ve kullanılan bölgelerde uygun yangın söndürme

****