

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 442 Sayfa No: 1/1

**KALDIRMA OPERASYONLARI**

İnşaat sahasında kaldırma operasyonları; vinçler, yük asansörleri, kaldırma düzenekleri, forklift gibi iş makinaları ile yapılmaktadır.

**Kaldırma operasyonuna başlanmadan önce;**

* Operasyona katılacak kişilerce kaldırma işlemi planlanmalı,
* Planlama çerçevesinde uygun görev dağılımı yapılmalı,
* Gerekli risk analizi yapılmış olmalı ve gerekli tedbirler alınarak işe başlanmalıdır.
* Ekipman, kaldırılacak yük, çevredeki kişiyi etkileyici etmenler gibi bilgi verici konuşmalar kaldırma öncesinde yapılmalıdır!
* Güvenli bir biçimde, devamlı kontrol ve gözetim altında kaldırma ve taşıma operasyonu tamamlanmalıdır!
* Yetkili ve sertifkalı işaretçi olmadan kaldırma işlemi yapmak tehlikeli ve yasaktır.
* Güvensiz kaldırma işlemleri sonunda her yıl pek çok kaza, yaralanma ve ölümle sonuçlanan olaylar meydana geldiği unutulmamalıdır!

**Genel Önlemler;**

* Kaldırma operasyonları için risk analizleri hazırlanmalı, duruma göre konuşmalara ek yapılmalıdır.
* Tüm kaldırma ekipmanları kontrol edilmeli, çalışmaya uygunluk etiketi kullanılmalı, bu etiketlere ve kullanımına dikkat edilmelidir.
* Kaldırma işleminde kullanılan araca kaldırabileceğinden fazla yük yüklenmemelidir.
* Kaldırma operasyonu sadece yetkili kişilerce yapılmalıdır.

**Kaldırma operasyonu esnasında yükün altında kesinlikle durulmamalıdır.**

* Elektrik kabloları gibi yukarıda bulunabilecek tehlikelere kaldırma esnasında dikkat edilmeli gerekli tedbirler alınmalıdır.
* Kaldırma ekipmanları kaldırma operasyonlarından önce mutlaka kontrol edilerek oluşabilecek hatalar baştan önlenmelidir.
* Mutlaka prosedürleri izleyerek güvenli
* bir kaldırma operasyonu gerçekleştirilmeli, gerekli prosedürlerden bahsedilmelidir!