

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 445 Sayfa No: 1/1

**VİNÇ ÇALIŞMALARI**

Vinçle yapılan çalışmalarda hem operatörler, hem de vinçlerin etrafında çalışanları bekleyen birçok **tehlike** mevcuttur.

**Bunlar;**

* Vincin devrilmesi,
* Yükün düşmesi,
* Vincin çalışanlara çarpması,
* Vincin denge ayaklarının olmaması,
* İçinin ehli olmayan operatörler,
* Vinci yönlendirecek işaretçilerin olmaması,
* Sapanları bağlayacak sapancıların olmaması,
* Sertifikası olmayan vinçler,
* Bakımı yapılmayan vinçler,
* Yüksek gerilim hatları,
* Hasarlı kaldırma donanımları... olarak sıralanabilir.

**Bu tehlikeleri ortadan kaldırmak için ya da etkisini azaltmak için aşağıda yazan kurallar uygulanmalıdır;**

* Operatörlerin sertifikalı ve işinin ehli olması,
* Vinçlerin sertifikalarının olması, böylece güvenli çalışma yükü vb. bilgilere ulaşılabilir.
* Konusunda uzman, sertifikalı sapancı ve işaretçilerin emin edilmesi,
* Vinçlerin düzenli olarak bakım ve onarımlarının yapılması,
* Kaldırma donanımlarına her kullanım öncesi hasar kontrolü yapılması,
* Vincin kapasitesini aşacak yük taşınmaması,
* Vinç operatörü ile işaretçi-sapancı arasında iletişimin sağlanması,
* Yükün altında kimsenin bulunmamasının sağlanması.