

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 452 Sayfa No: 1/1

**TAŞ MOTORU**

Taş motoru ile çalışırken vücudumuzun herhangi bir yerinin kesilmesi, göz yaralanmaları, yangın ve hatta ÖLÜM riski vardır.

**Taş motoru ile çalışırken;**

* Şeffaf Yüz Maskesi, (Yüz kalkanı)
* Koruyucu Gözlük,
* Çelik Uçlu Bot
* Kulaklık,
* Eldiven, ve
* Toz Maskesi

KULLANILMALIDIR.

**Taş motoru ile çalışırken,**

* Taş motoru iki el ile birden tutulmalı ve sağlam bir yere basılmalıdır.
* Çalışma sırasında taş motorunda DAİMA muhafaza olmalıdır.
* Muhafaza, taş motoru ile çalışan kişiyi sıçrayan parçalardan korur.

**Taş motorunu kullanmadan önce;**

* Disk üzerinde çatlak kontrolü yapılmalıdır.
* Diskin dönme hızı, taş motoru dönme hızından fazla olmalıdır.
* Koruyucu parçanın yerinde takılı olduğundan emin olunmalıdır.

****