

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 461 Sayfa No: 1/1

**DEMİR DONATI İŞLERİ**

Betonun taşıyamadığı çekme kuvvetlerini taşımak amacıyla beton içerisine demir donatılar yerleştirilir.

**Demir donatı işleri yürütülürken;**

* Gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı sürece, işçilerin demir filizleri üzerinde çalışmalarına izin verilmemelidir.
* Açıkta duran dik demirler ve filizler bükülmeli, demir başlığı, ahşap kapama veya benzer koruyucular kullanılarak kapatılmalıdır.
* Demir bağlanırken uygun çalışma platformları kurulmalı, yüksekte çalışılacaksa SÜREKLİ emniyet kemeri bağlanmalıdır.
* Düşebilecek malzemeler kenarda bırakılmamalı, küçük malzemeler kovalar içerisinde taşınmalıdır.
* İnşaat demirlerinin bağlama telleri kayma, takılma ve düşmeleri önlemek için etrafta bırakılmamalıdır.
* Demir işinde çalışanlar gerekli kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdırlar.
* Kullanılacak olan tüm alet ve ekipmanın günlük kontrolleri yapılmalı, kusurlu olan ekipman, aksaklıkları giderilene kadar kullanılmamalıdır.
* Döşeme demirlerinin imal edildiği alanlara malzeme taşınmasında, çalışanların demir boşluklarına takılıp düşmemeleri için plywood ya da başka bir malzemeden yollar yapılmalı ve güvenli geçişler sağlanmalıdır.
* Demir işi ile uğraşan çalışanların koruyucu gözlük kullanmaları gerekir. (Özellikle bağ teli çeken çalışanlar için)
* Taş motorları ile kesim yapan çalışanların, zorunlu KKD'lere ek olarak, mutlaka yüzlerini tamamen kapatacak yüz kalkanlarını kullanmaları gerekir.
* Yüksekte yapılan demir bağlama işlerinde, mutlaka düşmeden korunma önlemlerinin alınmış olması gerekir. (Korkuluk yapmak, platform kurmak, emniyet kemeri kullanmak, hayat hatları yapmak gibi...)
* Seyyar elektrik kabloları, diğer kablolar her kullanımdan önce kontrol edilmeli, kablolarda açıklık ya da hasar oluşmuşsa saha elektriğe haber verilip tamir ettirilmelidir.

****