

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 462 Sayfa No: 1/1

**ÇELİK MONTAJ İŞLERİ**

Çelik montaj işleri doğası gereği hem işin içinde olanlar için, hem de çevredekiler için yüksek tehlike arz eder.

**Çelik montaj imalatının yapımı esnasında;**

* Mümkün olduğunca çalışmalar zemin seviyesinde yapılmalı; yüksekte yapılan çalışmalarda da hidrolik çalışma platformları ve iskeleler kullanılmalıdır.
* Çalışma platformlarının kullanılamadığı durumlarda, paraşüt tipi emniyet kemerleri ile %100 bağlanılmalı (2 li kancalı halatlar ile) ve bölgeye güvenlik ağları gerilmelidir. Yani çift kancalı olan halattan bir tanesi bağlı, bir tanesi de elimizde olacak şekilde ilerlenmelidir.Asla iki kanca boşta bırakılmamalıdır.
* Havai enerji hatlarından güvenli mesafe muhafaza edilmelidir.
* Kaldırılan malzemelerin havada salınmasının önlenmesi ve montaj bölgesinde yerlerine alınması için kılavuz halatlar kullanılmalıdır.
* Montaj işlerinin yapıldığı tehlikeli alan barikatlanmalı; giriş çıkışlar kontrollü olarak gözcülerin nezaretinde yapılmalıdır.
* Montaj yapılan zemindeki boşluklar, sağlam malzemelerle kapatılmalıdır.
* Trapez sacların rüzgarın etkisiyle savrulması engellenmelidir.
* Çelik yapılar üzerinde malzeme ve aletler bırakılmamalıdır.
* Çelik yapılar üzerinde sürünerek hareket edilmemelidir.
* Yüksekte yapılan çalışmalarda el aletleri, düşme riskine karşılık bileklere bağlanmalıdır.
* Yüksekte bulunan çalışma yerine erişim için güvenli merdivenler monte edilmelidir.

