

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 467 Sayfa No: 1/1

**HAVALANDIRMA KANALI MONTAJI**

Yüksekte çalışma, keskin yüzeyler, kimyasal maddeler, izolasyon malzemeleri, makine ile çalışma başlıca tehlikelerdir.

**Kanal imalatı sırasında:**

* Sacın taşınması ve montajı sırasında ellerin keskin yüzeylere maruz kalmaması için uygun eldiveni kullanın.
* Sacların kesimi yapılırken mutlaka yüz kalkanları kullanılmalıdır.
* Sac bükme ve kesme makinesini ancak eğitimli ve deneyimli çalışanlar kullanmalıdır. Makinelerin üzerinde sorumlusunun kim olduğuna dair işaretlemeler bulunmalıdır.
* Kanal imalathanesinde kulak koruması kullanın. Atölyede kulak korumalarının kullanılması gerektiğine dair uyarı işaretlemeleri bulunmalıdır.
* Kanal izolasyonu yaparken cildin tahriş olmasını ve solunum yolları hastalıklarını önlemek için vücudu tamamen kapatan kıyafetler giyin ve solunum koruması (toz maskesi) kullanın.
* Kanal montajı, ancak denetlenmiş ve onaylanmış iskelelerde yapılmalıdır.
* Montaj sırasında yükün kaldırılması için mümkün olduğunca hidrolik ya da diğer kaldırma platformları veya diğer yardımcı iş makineleri kullanılmalıdır.
* Yüksekte yapılan montaj çalışmalarında düşmeden korunma önlemlerinin alındığından emin olun.
* Emniyet kemerinizi kullanın. Korkulukları olan iskelelerde çalışın.
* Kanal montajı sırasında kanalları dikkatli taşıyın ve yerine yerleştirin. Belinize yük bindirmeyin. Ağır kanalları tek başınıza kaldırmayın. Çalışma arkadaşlarınızdan ve amirlerinizden yardım isteyin.
* Montaj sırasında kullanılan silikon vb. Kimyasalların vücuda olan temasını kesmek için gözlük, eldiven, koruyucu kıyafet vb. KKDlerin kullanılması gereklidir.



Havalandırma Kanalı