

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 470 Sayfa No: 1/1

**KALIP SÖKÜMÜ**

Kalıp sökümü, şantiyedeki en tehlikeli işlerden biridir.

**Söküm işlerinde, ilk önce söküm yapılacak alan etrafı kapatılmalıdır.**

Kalıp sökümünün hangi sıralamada, nereden yapılacağı ve hangi malzemelerin kullanılacağı işe başlamadan önce planlanmalıdır.

Diğer ekiplerle iletişim sağlanarak, aynı bölgedeki diğer işler durdurulmalı veya tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmalıdır.

Söküm alanına giriş ve çıkışlar kontrollü olarak gözcülerin nezaretinde yapılmalıdır.

Kalıp sökümünü sadece kalifiye kişiler yapmalıdır.

Çalışma platformlarının uygun olduğuna emin olunmalı, her zaman düşmeden korunma ekipmanları kullanılmalıdır.

Gece çalışmalarında yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.

Söküm sonrası etraf iyice kontrol edilmeli, askıda kalan malzemelerin sökümü yapılmadan alan terk edilmemelidir.

Sökümden artan malzemeler temizlenmeli (çivi vs.) ve düzenli şekilde istiflenmelidir.

Söküm esnasında, kapama, brandalama, ağ germe gibi tedbirler alınarak malzemelerin aşağıya düşmesi engellenmelidir.

**Unutmayın! Diğer işlerdeki kazalara oranla söküm işlerinde meydana gelen kazaların sonuçları ağır kayıplara mal olur.**

**Herhangi bir kaza anında; En kısa zamanda doktora haber verin.**

**GÜVENSİZ HER TÜRLÜ İŞİ DURDURUN !!!**

****