

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 476 Sayfa No: 1/1

**BETON DÖKÜMÜ**

Beton dökümü sırasında, gerek makinelerden, gerekse betonun kendi özelliğinden kaynaklanan tehlikeler vardır.

**Betondaki kimyasallar, ciddi cilt yanıklarına ve gözlerde hasara yol açabilir.**

* El, kol ve ayakları korumak için plastik çizme ve eldivenler kullanılmalıdır.
* Gözleri korumak için gözlük ve sıçrama riski fazla olan yerlerde yüz maskesi de kullanılmalıdır.
* Şayet beton cilde temas ederse, hemen bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.

**Ayaklar beton içindeyken hareket etmek zorlaşır; bu, yorgunluğa ve halsizliğe yol açabilir.**

* Betonda yürümek veya hareket etmek zorlaşırsa, iş arkadaşlarından yardım istenmelidir.

**Beton taze iken kalıp üzeri ve yürüme yolları kayganlaşır ve düşmelere sebep olabilir.**

* Yatay veya çapraz destekler (payandalar), kalıplar gibi dar, kaygan ve dengesiz yüzeylerde yürünmemeli ve durulmamalıdır.
* Yapılacak iş önceden planlanmalı ve döküm sırasında yeterli yürüme ve çalışma yolu sağlanmalıdır.

**Taze beton elektrik iletir! Bu nedenle elektrikli aletlerin kullanımı sırasında elektrik çarpması olabilir.**

* Kullanılan tüm kablolar, ekipmanlar ve jeneratör topraklanmalıdır.
* Elektrikli aletler darbelerden korunmalıdır. Özellikle vibratör kablosunun üzerine doğru beton dökülmemelidir.

**Kullanılan ekipmanlar, çalışanlara çarpabilir.**

* Makinalar, pompa hortumu ve diğer hareketli parçalardan uzak durulmalıdır.
* Beton kovası, **ASLA** çalışanların üzerine doğru **ÇEVRİLMEMELİDİR!**
* Pompa hatları ve hortumları temizlenirken uygun kaldırma teknikleri kullanılmalıdır.
* Kolon ve perde dökümlerinde, istisnasız her yerde emniyet kemeri kullanılmalıdır.
* Mikserler; gevşek dolgu, yeraltı yapıları ve hafriyat işleri gibi tehlikelerden uzak tutulmalıdır.

****