

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 300 Sayfa No: 1/1

**ÇEVRE DUYARLILIĞI**

Yakıtlar, yağ ve gres, antifriz, piller, aküler ve akü asitleri, boyalar, solventler, yapıştırıcılar ve derz malzemeleri çevreye zararlı malzemelerden bir kaç tanesidir.

* . İşe başlamadan önce bu maddelerin verebileceği zararları bilin, üzerinde yer alan ETİKETLERİ okuyun.
* . Gerekli önlemleri almadan kimyasal maddeler ile açık alev veya kıvılcım çıkaran işlerin/makinaların yanında çalışmayın.
* . Su kaynaklarının yanında yakıt verme işlemi yapmayın ve kimyasalları kullanmayın.
* . Depodan sadece bir günlük ihtiyacınız kadar malzeme alın ve orijinal kabı içinde muhafaza edin.
* . Malzemeyi aldıktan sonra kabın kapağını her zaman sıkıca kapatın.
* . Hiçbir zaman, kap tamamen boşalmadan önce malzemeyi çöp kutularına atmayın.
* . İnşaat atıklarının ve çöplerin atılması için atık alanları belirleyin ve buralara konteynırlar yerleştirin.
* . Malzemelerin uygun atık ve çöp konteynırlarına atıldığından emin olun. Zararlı ve zararsız olanları karıştırmayın.
* . Kağıtlar, teneke kutular ve şişeler için mümkün olduğu kadar tekrar kazanım yolunu deneyin.
* . Sıvı kimyasalların dökülme ve sızıntılarına karşı damlama tavaları ve taşkan havuzları kullanın.
* . Meydana gelen bütün dökülme ve sızıntı olaylarını hemen ilk amirinize haber verin.
* . Eğer güvenli ise, dökülmenin ve sızıntının daha fazla artmasını önleyin; ama size söylenene kadar temizleme işlemine başlamayın.
* . İŞİ DURDURUN! Tekrar başlama talimat verilmeden işe başlamayın.
* . Çalışmalarınızı inşaat alanı ile sınırlayın ve saha dışına çıkmayın.
* . Çökelti filtreleri kullanmadan ve erozyon kontrol önlemleri almadan su drenajını doğrudan doğruya su kanallarına ve su birikintilerine vermeyin.

