

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 358 Sayfa No: 1/2

**GAZ MASKESİNİN TAKILMASI**

Yeni gaz maskesi kullanılacak olduğunda farklı marka ve ölçüler denenmelidir. Farklı markalar yüzünüze az da olsa farklı şekillerde oturacaktır. Gaz maskesi üreticileri genellikle küçük, orta ve büyük ölçülerde maskeler üretmektedir. Kayışları, maske sıkı bir şekilde oturacak, ancak, yüzünüze çok fazla baskı yapıp cildinizde kızarıklık oluşturmayacak şekilde ayarlayınız. Gaz maskesi yüzünüze sıkı bir şekilde oturmalı ve rahatsızlık vermemelidir. Kayışlar; başlık ya da kapüşon altında kalmalıdır

**Burnunuzun şeklini vermek için gerekli özeni gösteriniz**

**Tam yüz filtreleyici gaz maskesini takma prosedürü**

Kayışları, biri kulakların üstünde ve başın üst kısmında, diğeri kulakların altında ve boynun çevresinde kalacak biçimde doğru şekilde konumlandırınız. Gaz maskesinin kayışlarının ayarlanabilir özellikte olması durumunda maskeyi çıkarmadan bunları gevşetip sıkılaştırabilirsiniz. Metal burun parçası varsa bunu burnunuzun etrafında şekillendirerek yeterli yalıtım sağlayınız.

**Elastomerik yarım yüz gaz maskesini takma prosedürü**

Gaz maskesi yüzünüze tam olarak oturmalı, ancak, rahatsızlık vermemeli ve yüzünüzde kızarıklığa neden olmamalıdır.





**1. Baş kayışını konumlandırınız**

**2. Kayışları tutup** **sıkılaştırınız**



**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 358 Sayfa No: 2/2



**.**

**3. Tam olarak uymasını ayarlayınız**

**3. Tokayı sabitleyiniz**

**Kaynak:**

WorksafeBC Toolbox Meetings

Putting on your respirator
[http://www2.worksafebc.com/i/manufacturing/Toolbox/PDFs/MTG09-005-PuttingRespirator.pdf](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww2.worksafebc.com%2Fi%2Fmanufacturing%2FToolbox%2FPDFs%2FMTG09-005-PuttingRespirator.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbatLJeVGT_xY__feAOG1TtvjuVg)