

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 363 Sayfa No: 1/2

**EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ**

Üzerinde kontrol etiketi olmak kaydıyla tüm el aletlerinin teknik bakımını yaptırıldığından emin olun.

* Doğru iş için doğru el aletini seçin.
* El aletlerini kullanmadan önce hasarlı olup olmadığını kontrol edin.
* El aletlerini imalatçı firma talimatlarına uygun şekilde kullanın.
* Uygun Kişisel Korunma Ekipmanını kullanın.

El aletlerinden kaynaklanan kazaların çoğu yanlış kullanım ve gerekli teknik bakımın yapılmamasından dolayı ortaya çıkmaktadır.

İş yerinde el aletlerinin **yanlış kullanımı,** genelde acele etmekten kaynaklanır.

Hatta bazen uygun aletin seçilmesi bile yeterli olmayabilir. Bununla birlikte kullanmadan önce **kontrol** **edilmesi** de çok önemlidir. Alette herhangi bir kusur tespit ettiğinizde onu derhal servis disi birakmalısınız. Hiçbir zaman **hasarlı olan el aletlerini kullanmayın!**

Aletler kullanılmadığında her zaman uygun yerlerde saklanmalıdır. Aletlerin yere bırakılması, birinin takılıp düşmesine, iskelenin kenarına el aletlerinin konulması aşağıda geçen insanların üzerine düşmelerine sebep olabilecektir. Aletler takım/alet kutusunda veya özel alet taşıma kemerinde uygun şekilde taşınmalıdırlar.

**Tedbirler**

* İşçiler el aletlerinin doğru kullanılmasından ve bakımından sorumludurlar.
* Portatif el aletlerinin kullanımında rastlanabilen tehlikelerden korunmak için uygun Kişisel Korunma Ekipmanlari kullanılmalıdır.
* Tehlikeli durumlardan kaçınmalısınız. Elektrikli aletler nemli, rutubetli ve/veya patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılmamalıdır.
* Yanıcı malzeme bulunan yerlerde el aletlerinden uçan kıvılcımlar tutuşmaya neden olabilirler. Bu gibi tehlike içeren alanlarda plastik, aluminyum veya ahşaptan yapılmış olan, kıvılcıma dayanıklı el aletlerini kullanın.

**Elektrikli el aletleri kullanırken:**

* Aleti hiçbir zaman kablo veya hortumundan tutmayın.
* Kablo veya hortumu prizden sertçe çekerek çıkartmayın.
* Kablo/hortumları ısı, yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
* Aleti kullanmadığınız zaman, bakımının yapılması ve aksesuarlarının değiştirilmesi için prizden çıkartın.



**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 363 Sayfa No: 2/2

Elektrikli aletleri kullanan kimseler, potansiyel tehlikeleri bilmelidirler. Bu tür işlerin en büyük tehlikelerinden biri de– **elektrik çarpmasıdır**. Elektrikli el aletlerinden dolayı meydana gelen yaralanmalar, yanma veya hafif elektrik şoklarına maruz kalmayı da içermektedir. Bu elektrik şok, yaralanmaya ve hatta kalp krizine bile yol açabilmektedir.

**Sonuç olarak:** öncelikle doğru elaleti seçin, bu aletin yapacağınız işe uygun olduğundan emin olun, güvenli kullanın ve sonra da aldığınız yere geri götürün.