

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 365 Sayfa No: 1/1

**GÖZ KORUMASI**

**İş yerindeki göz yaralanmalarının nedenleri nelerdir?**

* Göz koruması kullanmamak.
* Yapılan işe uygun göz koruması kullanmamak.
* Uçan parçalar.
* Halatlar, zincirler, teller gibi havada askıda bulunabilen objeler,
* Kimyasallar ile temas.

**Tedbirler**

* Her zaman gereken göz korumasını kullanın.
* Bununla birlikte, etkili olabilmesi için, çalışanların yüzüne tam olarak oturan göz koruma ekipmanını kullanması gerekmektedir. Göz koruması takan çalışanların başına gelen yaralanmaların yaklaşık yüzde 94 üne alttan veya yandan tesir eden obje veya kimyasallar yol açmıştır.
* Emniyet gözlüklerinin gerekli bakımı yapılmalıdır. Çizilmiş veya eskimiş gözlükler, görüşü sınırlayacağından dolayı kazalara yol açabilirler.
* Standardlara uygun emniyet gözlüğü kullanılmalıdır. Güneş gözlüklerini çalışma sahasında kullanmak kesinlikle yasaktır.
* Siyah gözlükler ışığın zayıf olduğu kapalı yerlerde takılmamalıdır.
* Yalnız giyilen taşlama maskesi gözü koruyamaz. Emniyet gözlüğü ile birlikte kullanıldığında ancak gerekli koruma sağlanabilir.