

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 418 Sayfa No: 1/1

**KKD - SOLUNUM KORUMASI**

 Sahada sağlınızı tehlikeye sokan tozlardan, gazlardan ve dumandan korunmak için maske kullanmalısınız.

İnşaat sahalarında kullanılan iki tip maske vardır:

* Kirli Havayı Filtreleyen Maskeler
* Temiz Hava Sağlayan Maskeler

Yapacağınız iş veya bulunduğunuz ortam için en uygun maskeyi seçmelisiniz.

**Kirli Havayı Filtreleyen Maskeler**

* Bu maskeler adından da anlaşılacağı gibi siz solumadan önce havayı filtreleyerek temizler.
* Hava veya oksijen sağlamazlar. Sadece etrafınızdaki havayı temizler. Eğer bulunduğunuz ortamda oksijen oranı %19,5 dan düşükse bu maskeler işinize yaramaz.
* Beton keserken çıkan tozun yarattığı tehlike ile komprasörle yapılan boya esnasında oluşan dumanın yarattığı tehlike birbirinden farklıdır.
* Toz maskeleri sizi gazlardan veya dumandan korumaz.
* Farklı tehlikeler için farklı maske, filtre ve kartuş kullanmak gereklidir. Her işi yapan tek maske yoktur.

 ** **