

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 419 Sayfa No: 1/1

**KKD - İŞİTME KORUMASI**

 Bir metre mesafeden arkadaşınızla bağırarak konuşmak zorunda kaldığınız yerler **GÜRÜLTÜLÜ ALANLARDIR** (85 desibel ve üzeri).

* . 85 desibel üzerinde ses seviyelerine maruz kalan insanlarda geçici veya sürekli işitme kaybı olabilir.
* . İnşaat sahasındaki bir çok alet ve ekipman bu seviyenin üzerinde çalışır.
* . Aşırı gürültü kazalara sebep olabilecek stres ve rahatsızlığa yol açar.
* . Gürültü, kulaklarınıza yavaş yavaş ve siz farkında olmadan zarar verir.
* . Gürültülü ortamlarda çalışanlar bir süre sonra gürültüye alışırlar.
* . Gürültü sizi rahatsız etmiyorsa bu işitme kaybının bir işaretidir.
* . Gürültüden etkilenme şekliniz, gürültüye ne kadar maruz kaldığınız ve sesin şiddetiyle hatta bazen yaşınız ve sağlığınızla değişebilir.
* . Gürültü seviyesini azaltamadığımız sürece en iyi korunma yöntemi kulak korumasıdır.

**  **