

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 429 Sayfa No: 1/1

**İKAZ BANTLARI**

İkaz bantları, hayati tehlikelerin ya da olası tehlikelerin bulunduğu bölgelere erişimi engellemek için çekilen güvenlik şeritleridir.

Bu güvenlik şeritlerinin anlamlarını bilmemiz gerekir. Örneğin;

**Kırmızı-Beyaz İkaz Bantları:** Hayati tehlikelerin olduğu durumlarda kullanılır.



Örneğin:

* Enerjilendirilmiş elektrik işleri,
* Riskli kaldırma operasyonları,
* Kritik seviyede basınçlı işler,
* Düşme tehlikesi bulunan yerler, vs.

**. Sarı-Siyah İkaz Bantları:**

Muhtemel tehlikeleri haber vermek için kullanılır.



Örneğin:

* Enerjilendirilmiş elektrik işleri,
* Kayma-takılma-düşme tehlikesi olan yerler.
* İkaz bantları çekilirken;
* . Düşme tehlikesi bulunan noktaya en az 2 m kala ikaz bantları ile çalışanların ulaşabileceği alan sınırlandırılarak düşmeden korunma tedbiri alınabilir. İkaz bandı çekilmiş olan bölgelerin
* arka tarafına geçilmemesi gerekir.

Özel bir çalışma gerekiyor ise özel izin alınmalıdır.

İkaz bantları koparılmamalıdır, kesilmemelidir.