

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 444 Sayfa No: 1/1

**İŞ MAKİNELERİ**

İnşaat sahasında, yapılan işlere kolaylık sağlaması için iş makineleri kullanılmaktadır.

Forklift, Beko, Alimak, Mobil pompa, Sabit pompa, Kompresör, Traktör, Vinç, Kamyon inşaat sahalarında sıkça rastlanan iş makineleridir. İş makineleri, doğru kullanılmadıkları zamanlarda, operatör ve etrafında çalışanlar için çok tehlikeli olabilir!

**Bu yüzden;**

* İş makinelerini sadece yetkili ve sertifikalı operatörler kullanmalıdır.
* Yetkisi ve sertifikası olmayan kişilerin iş makineleriyle çalışması tehlikeli ve yasaktır!
* Forklift, Ekskavatör ve diğer benzer iş makinelerinin kepçesinde ve tırnağında insan taşınması tehlikeli ve yasaktır.
* İş makinelerinin çalışma alanı içerisine girilmemelidir.
* Bu bölgeler bariyerlenmeli ve çalışanların bu bölgelere girişi engellenmelidir.
* İş makinelerinde çalışmalar sırasında gözcü ve işaretçi kullanılmalıdır.
* Hareket etmeyen mobil ekipmanın çevresinde oturulmamalı ve dinlenilmemelidir.
* Hareket halindeki iş makinelerinin geri giderken çalışanları ikaz etmek için, geri vites alarmı olmalıdır.
* İş makinesinin yan yatma durumunda, operatörün oturduğu kabinden düşmemesi için emniyet kemerleri sürekli bağlı olmalıdır.
* İş makinelerinin bomları elektrik kabloları ve elektrik tellerinden uzak tutulmalıdır.
* Vasıta çalışırken yakıt ikmali yapılmamalıdır.
* İş makinelerinin kabinlerinde yangın söndürücü bulundurulmalıdır.
* İş makineleri periyodik olarak bakımdan geçirilmeli ve bakım sonuçları kayıt altına alınmalıdır.
* İş makinelerinin gövde ve aksamlarına hiç bir surette ekleme ve çıkarma yapılmamalıdır.
* Arızalı iş makineleri tamir edilinceye kadar kullanılmamalıdır.
* İş makinelerinin operatörleri tarafından vardiya jurnali tutulmalıdır.

****