

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No:466  Sayfa No: 1/1

**FORKLİFT ÇALIŞMALARI**

Forklift ile yapılan yük kaldırmalarında ve taşımalarında, dikkatsizlik ve güvensiz davranışlardan ötürü şantiyelerde birçok kaza meydana gelmektedir.

**Forklift ile yük taşırken;**

* Yük mümkün olduğunca ortalanmalıdır. Böylece forkliftin devrilme riski azalacaktır.
* Forkliftin kapasitesinden fazla ağır malzeme yüklenmemelidir.
* Yük genel olarak yere yakın vaziyette taşınmalıdır.
* Forklifte farklı boyut ve şekillerde malzeme yüklenmemelidir.

**Operatörlerin dikkat etmesi gereken hususlar;**

* Kol ve bacaklar forkliftin içerisinde tutulmalıdır.
* Sadece dengeli vaziyette bulunan yükler kaldırılmalıdır.
* Aniden durma zorunda kalınabileceği gözönde bulundurularak, forkliftin yavaş kullanımı gerekir.
* Yük forkliftin üzerinde havadayken keskin dönüşler yapılmamalıdır.
* Kaldırılan yükün operatörün görüş alanını kapatmamasına özen gösterilmelidir.

Sürücü koltuğuna operatör haricinde kimse oturmamalıdır.

**Forklift ile Asla İnsan Taşımayın!**

****

Teleskobik Bomlu Forklift