

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 453 Sayfa No: 1/1

**BARUTLU EL ALETLERİ**

Barutla çalışan el aletleri inşaat sanayinde en güvenli aletler arasındadır. Bununla birlikte, bu aletlerin, **kullanımından kaynaklanan;**

* Kazara ateş alma,
* Yanıcı ortamda kullanılması durumunda patlamalar,
* Saçılan parçacıklar sonucu göze malzeme kaçması.
* Muhtemel tehlikeler arasındadır.
* **Sadece yetkili kişiler, bu ekipmanları kullanmalıdır.**
* Bu ekipmanları kullanırken, gözlük, yüz kalkanı vb. gibi gerekli kişisel korunma ekipmanları kullanılmalıdır.
* Kartuş takılı olsun veya olmasın aletlerin başkalarına doğru tutulmaması veya çalışma alanında başıboş bırakılmaması gerekir.
* Barutla çalışan el aleti bildiğiniz silah gibidir. Kazalardan kaçınmak için bu tür bir aleti nasıl kullanabileceğinizi, muhafaza ve emniyetini nasıl alacağınızı bilmeniz gerekir!!!
* Barutlu el aletlerinin düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekir.
* Üretici firmanın belirttiği talimatlara ve kurallara uygun olarak barutlu el aletlerinin kullanılması gerekir.
* Çivi tabancaları için, tabancaya her zaman yeni çivi koyarak kullanmamız gerekir, eski çivilerin kullanılması el aletine ve bizlere zarar verebilir.

****