

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 463 Sayfa No: 1/1

**MAKİNE VE EKİPMAN KORUMALARI**

 Makina ve ekipmanlar, yanlış kullanılması halinde çok tehlikeli olabilirler. Makina ve ekipmanlar, uzun süre iş gücü kaybına ve hatta sakat kalmalara varan yaralanmalara sebep olabilirler. Üretim makinelerinin üzerinde görünen bir yere, makineyi kullanabilecek yeterlilikteki sorumlusuna ait ad-soyad bilgileri yapıştırılmış olmalıdır.

**Makina ve Ekipman Muhafazaları için;**

* Makinaların hareketli parçalarına teması engelleyecek şekilde dizayn edilmelidir.
* Sağlam malzemeden yapılmalı ve yerinden kolaylıkla çıkmayacak şekilde olmalıdır.
* Normal çalışmayı engellemeyecek şekilde dizayn edilmelidir.
* Makinaların yağlama ve bakımı sırasında muhafazalar çıkarılmamalıdır.
* Muhafazalar çıkarıldığı zamanlarda makinalar çalıştırılmamalı ve yanlışlıkla çalıştırılma durumlarını ortadan kaldırmak için etiketleme ve kilitleme prosedürleri geliştirilmelidir.

****

 Makine Koruyucu Parçası Makine Koruyucu Kafesi